**שינוי הגרדת DNS בכרטיס הרשת**

המדיניות באוניברסיטת בר אילן לא לאפשר להשתמש במשאבי תקשורת שאינם מאושרים על ידי אשי אבטחת המידע בבר אילן

בהתאם לזאת נחסמו כל הגישות לשרתי DNS חיצוניים ובכללם הDNS של GOOGLE ( IP 8.8.8.8 )

לכן יש לשנות את הגדרת כרטיס הרשת להגדרות אוטומטיות כדי שיוכלו למשוך נתוני הגדרות תקשורת משרתי התקשורת של אוניברסיטת בר אילן


**הוראות לשינוי הגדרות כרטיס הרשת:**

1. יש להיכנס להגדרות כרטיס הרשת.

***ישנם שתי דרכים לבצע זאת***

**דרך ראשונה:**

1. לגשת עם העכבר לפינה הימנית למטה במסך הראשי ( ליד השעון ) ולהקליק קליק ימני על ה ICON של הרשת ( יכול להופיע הגלובוס או כצג מחשב ).




1. לבחור באופציה השנייה **Open Network & Internet Setting**


**להמשיך לשלב מספר 2**

**דרך שניה:**

1. להקליק על ICON "התחל" "START" בחלקו השמאלי למטה במסך הראשי ולבחור באופציית Settings




1. במסך החדש שיפתח יש לבחור באופציה **Network & Internet**




**להמשיך לשלב מספר 2**


1. בחלון שיפתח יש לבחור בתפריט שמצד ימין את אופציית **Ethernet**



1. יש לבחור עתה באופציה שבצד שמאל **Change Adapter Options**
2. בחלון החדש שיפתח יש להקליק קליק ימני על ה ICON של כרטיס רשת ה WIFI ולבחור בתפריט שנפתח את אופציית **Properties**




1. בחלון החדש שיפתח יש לסמן את **Internet Protodol Version 4 (TCP/IPv4)** והקליק על אופציית **Properties**




1. בחלון החדש שיפתח יש לסמן את שתי האופציות : **Obtain an IP address automatically**

ו **Obtain DNS server address automatically**



זה המצב שצריך להראות לאחר השינוי



1. לסיום יש לאשר את השינוי על ידי הקלקה על כפתור **OK** ולאחר מכן על כפתור **Close**
2. להתחבר מחדש לרשת BIU-WIFIH ולבדוק גלישה.